# 53151 | Geschenkverpakking België Gall&Gall



|  |  |
| --- | --- |
| Klant | De Kikvorsch |
| Eerste revisie | PI0102.a – 31-03-2020 |
| Laatste revisie | PI0102.a – 31-03-2020 |
| Categorie | Hand |
| Hulpmiddelen | THT tang |

## Productiestuklijst

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikelnummer | Omschrijving | Verbruik | Eenheid | Opmerking |
| 80571 | Omdoos ledig GV 5 fles wit onbedrukt | 1 | stuk |  |
| 40700 | Doos ledig GV België | 4 | Stuk |  |
| 45656 | Interieur Geschenkverp 5 en 6 fles | 4 | Stuk |  |
| 34765 | Handgreep GV Zwart | 4 | Stuk |  |
| 58860 | Corsendonk Agnus 24x33 | 4 | Stuk |  |
| 17903 | Pauwel Kwak 24x33 | 4 | Stuk |  |
| 7216 | Jupiler 24x25ml | 4 | Stuk |  |
| 81102 | Hoegaarden Verboden Vruchten | 4 | Stuk |  |
| 26480 | Vichtenaar 24x33ml | 4 | Stuk |  |
| 5261 | Koeketiene tripel OW 12x33ml | 4 | Stuk |  |
|  | THT etiket | 4 | Stuk |  |
|  | Outerbox label | 1 | Stuk |  |

## Volume

|  |  |
| --- | --- |
| Stuks per verpakking | 4 geschenkverpakkingen per 1 omdoos |
| Verpakkingen per pallet | 45 omdozen |
| Verpakkingen per laag | 9 |
| Aantal slagen | 5 |
| In verband | Ja |
| Palletsoort | Blok |
| Pallet etiket | n.v.t. |

## Tijd

|  |  |
| --- | --- |
| Tijd per eenheid | 20 GV’s (of 5 omdozen) per persoon per uur |
| Gelimiteerde capaciteit | 6 personen |
| Maximale dag capaciteit | 264 omdozen per dag |

## Hygiene

|  |  |
| --- | --- |
| Verpakking stofvrij opbergen | N.v.t. |
| Handschoenen | N.v.t. |
| Sierraden verwijderen | N.v.t. |
| Desinfectant | N.v.t. |
| Schone ruimte | N.v.t. |
| Vereisten | -/- |

## Kwaliteit

|  |  |
| --- | --- |
| Afkeurnorm 1 | Schade |
| Afkeurnorm 1 | Breuk |
| Afkeurnorm 1 | Lekkage |
| Afkeurnorm 1 | - |
| Afkeurnorm 1 | - |
| Toelaatbaar afkeur | N.v.t. |
| Steekproef | N.v.t. |

## Overigen

|  |  |
| --- | --- |
| Meerdere varianten / productgroep | -/- |
| Externe bron | -/- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stap 1 | Plaats THT etiket en vouw de geschenkverpakking doos | | |
|  | | |
|  |  | De klant geeft per order aan welke THT datum gebruikt moet worden. Plaats vóór het vouwen een THT etiket aan de bodem van de doos.  Pak de plano doos en vouw de rilranden om zodat de bodem opgezet wordt. |
|  | | |
| Stap 2 | Vouw de insert | | |
|  | | |
|  |  | Omdat de Belgische bieren per 6 in een GV verpakt worden moet de insert op de alternatieve methode opgezet worden.   * Buig de bovenste en onderste flap om. * Open de 5 flappen (vakverdelingen) in het midden van de insert.   Het resultaat wordt zoals afgebeeld. |
|  | | |
| Stap 3 | Plaats de insert in de geschenkverpakking doos | | |
|  | | |
|  |  | Plaats de insert in de omdoos. Let daarbij op dat de 2 gaten in de bovenste flap uitgelijnd worden met de uitsparingen van de geschenkverpakkingsdoos. Door deze gaten moet later de hengsel (handvat) doorgestoken worden. |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stap 4 | Vul de geschenkverpakking met de 6 verschillende soorten bier. | | |
|  | | |
|  |  | Het kan voorkomen dat niet alle soorten bier op voorraad zijn. De klant zal dan alternatieve soorten aanbieden en geeft tevens de verpakkingsvolgorde aan.  Plaats de flacons tussen de opgestoken vakverdelingen. |
|  | | |
| Stap 5 | Plaats hengsel en sluit de geschenkverpakkingsdoos | | |
|  | | |
|  |  | Steek het handvat door de klep heen en buig het lipje om. Steek de lip vervolgens door de klep heen om de gehele doos te sluiten.  Controleer vervolgens of de handvat goed vast zit. |
|  | | |
| Stap 7 | Zet omdoos op vul deze met 4 geschenkverpakkingen | | |
|  | | |
|  |  | Zet de witte vouwdoos op en sluit de bodem met transparante tape.  Vul de doos met 4 geschenkverpakkingen met alle openzijde naar dezelfde kant gericht. |
|  | | |
| Stap 8 | Plaats dooslabel en stapel de omdoos op pallet | | |
|  | | |
|  |  | Breng de meegeleverde etiketten aan op de omdoos. Plaats deze in de rechtbovenhoek van de korte zijde.  Plaats vervolgens de omdoos op de pallet. 9 per laag, 5 lagen hoog. Zie afbeelding voor stapelwijze.  Richt de etiketten altijd naar buiten. |

## Video

|  |
| --- |
|  |

## Changelog

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versie | Datum | Aanpassing |
| PI0102.a | 31-03-20 | Eerste versie |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |